[의안 2018-02] 규격번호 :  CRMS-41115329-0065(2018. 1. 12.)

3세대 이동전파감시시스템 기술규격

Ⅰ. 개  요

본 시스템은 전파의 효율적인 이용촉진과 혼신의 신속한 탐지 및 제거, 불법주파수탐색, 전파품질측정, 주파수이용률조사, 방향탐지 기능 등을 수행하기 위한 시스템을 차량에 탑재하여 이동하면서 전파감시업무를 수행하여야 한다.

Ⅱ. 기능 및 구성

1. 기능

1.1. 9㎑~40㎓ 전파측정 및 감시 기능

1.2. 20㎒~7.5㎓ 전파방향탐지 기능

1.3. 주파수이용률조사

1.4. 전파잡음측정

1.5. 커버리지 측정

1.6. 마스크 측정

1.7. DB 관리 및 연계

1.8. 시스템 운용 및 제어 기능

2. 구성

2.1. 측정수신부 2채널

2.2. 방향탐지수신부 1채널

2.3. 전파스펙트럼분석기 1식

2.4. 신호분배기(측정 및 방탐)

2.5. 안테나(측정 및 방탐)

2.6. 방탐안테나 마스트

2.7. 항법장치

2.8. 제어장치(PC 1대, 모니터 2대) 및 분석(PC 1대, 모니터 1대)

2.9. 전원부

2.10. 차량개조 등

2.11. 시스템연계 및 분석

Ⅲ. 규  격(* : 필수규격)

1. 측정부

1.1. 측정수신부

1.1.1. 주파수 범위	: 9㎑~7.5㎓ 이상

1.1.2. 수신감도(DANL)*	: -155㏈m/㎐(typ.) 이하

1.1.3. 잡음지수*	: 15㏈(typ.) 이하 @>1㎒

1.1.4. 주파수 경년변화*	: ±1×10⁻⁷/year 이하

1.1.5. 주파수 분해능*	: 1㎐

1.1.6. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

1.1.7. 측정속도*	: 15㎓/sec 이상 (@RBW 30㎑)     1.1.8. 음성 복조모드	: AM, FM, LSB, USB, CW, DMR 등

DMR(디지털무전기) : Digital Mobile Radio

1.1.9. 순시대역폭

1.1.9.1. 수신기 1                        : 2㎒ 이상 (@9㎑~30㎒)

1.1.9.2. 수신기 2                         :  50㎒ 이상 (@20㎒~7.5㎓)

1.1.10. IF 억압(IF rejection)	: 80㏈c(typ.) 이상

1.1.11. 영상 억압	: 80㏈c(typ.) 이상

1.1.12. 레벨 검출모드	: Fast, Peak, Avg, RMS 등

1.1.13. 파형 검출모드	: Sampling, Pos-peak, Neg-peak, RMS 등

1.2. 측정기 신호분배기

1.2.1. 주파수 범위	: 9㎑~7.5㎓ 이상

1.2.2. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

1.2.3. 잡음지수*	: 15㏈(typ.) 이하

1.2.5. 입출력 분리도	: 40㏈ 이상

1.2.6. 저잡음 증폭기	: LNA 적용(이득 10㏈ 이상)

1.2.7. Band Rejection	: 20㏈ 이상 @FM, DMB

1.2.8. Mode	: Bypass, LNA, BRF

1.3. 측정안테나

1.3.1. 무지향성 안테나 1

1.3.1.1. 주파수 범위	: 9㎑~30㎒

1.3.1.2. 안테나 형식	: 무지향 능동 로드(모노폴)

1.3.1.3. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

1.3.1.4. 임피던스	: 50Ω

1.3.2. 무지향성 안테나 2

1.3.2.1. 주파수 범위	: 20㎒~1㎓

1.3.2.2. 안테나 형식	: 무지향 다이폴

1.3.2.3. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

1.3.2.4. 이득*	: -24㏈i~-2㏈i(typ.) 이상

1.3.2.5. 임피던스	: 50Ω

1.3.2.6. 안테나는 뒤쪽에서 앞으로 세우는 방식

1.3.3. 무지향성 안테나 3

1.3.3.1. 주파수 범위	: 1㎓~7.5㎓

1.3.3.2. 안테나 형식	: 무지향 다이폴

1.3.3.3. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

1.3.3.4. 이득*	: 0㏈i(typ.) 이상

1.3.3.5. 임피던스	: 50Ω

1.3.4. 무지향성 안테나 4

1.3.4.1. 주파수 범위	: 7.5㎓~40㎓

1.3.4.2. 안테나 형식	: 무지향 다이폴

1.3.4.3. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

1.3.4.4. 이득*	: -3~6㏈i(typ.) 이상

1.3.4.5. 임피던스	: 50Ω

1.4. 전파스펙트럼분석기

1.4.1. 주파수 범위	: 9㎑~40㎓ 이상

1.4.2. 순시대역폭	: 50㎒이상

1.4.3. 수신감도(DANL)* @1㎓	: -161㏈m/㎐ 이하

1.4.4. 주파수 경년변화*	: ±1×10-6/year 이내

1.4.5. 주파수 분해능	: 1㎐ 이하

1.4.6. 감쇄기 범위*	: 0~70㏈ 이상

1.4.7. 주파수 응답(ATT 10㏈ 시)*	: ±3.0㏈ 이내(30㎓ 이하)

2. 방탐부

2.1. 방향탐지 수신부

2.1.1. 주파수 범위	: 20㎒~7.5㎓이상

2.1.2. 수신감도(DANL)*	: -155㏈m/㎐(typ.) 이하

2.1.3. 잡음지수*	: 15㏈ 이하(typ.) @20㎒ 이상

2.1.4. 주파수 경년변화*	: ±1×10⁻⁷/year 이하

2.1.5. 주파수 분해능*	: 1㎐

2.1.6. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

2.1.7. 방탐스캔속도*	: 2㎓/sec 이상(@RBW 30㎑)

2.1.8. 방탐방식	: AOA, TDOA, Hybrid(AOA+TDOA)

2.1.9. 방탐정확도*	: 3°RMS(typ.) 이하(SNR 20㏈)

2.1.10. 방탐 알고리즘	: Correlative Interferometer, MUSIC

2.1.11. 음성 복조모드	: AM, FM, LSB, USB, CW, DMR 등

2.1.12. 순시대역폭	: 50㎒ 이상

2.1.13. IF 억압(IF rejection)	: 80㏈c(typ.) 이상

2.1.14. 영상 억압	:  80㏈c(typ.) 이상

2.1.15. 레벨 검출모드	: Fast, Peak, Avg, RMS 등

2.1.16. 파형 검출모드	: Sampling, Pos-peak, Neg-peak, RMS 등

2.1.17. 메모리 채널	: 10,000개 이상

2.2. 방탐기 신호분배기

2.2.1. 주파수 범위	: 20㎒~7.5㎓ 이상

2.2.2. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

2.2.3. 잡음지수*	: 15㏈(typ.) 이하

2.2.4. 선택기 속도	: 100㎲ 이하

2.2.5. 입출력 분리도	: 50㏈ 이상

2.2.6. 저잡음 증폭기	: LNA 적용(이득 10㏈ 이상)

2.2.7. Band Rejection	: 30㏈ 이상 @FM, DMB

2.2.8. Mode	: Bypass, LNA, BRF

2.3. 방향탐지 안테나

2.3.1. 주파수 범위	: 20㎒~7.5㎓ 이상

2.3.2. 형태	: 돔형

2.3.3. 안테나 이득*	: -3㏈i(typ.) 이상

2.3.4. 정재파비(VSWR)*	: 3.0(typ.) 이하

2.3.5. 편파	: Linear(Vertical)

3. 방탐안테나 마스트

3.1. 수직하중	: 40㎏ 이상

3.2. 마스트 높이	: 2m 이상(차고 제외)

3.3. 전개속도	: 1분 이내

3.4. 높이 조절 가능

4. 전원부

4.1. 출력용량	: 220V/60㎐, 알터네이터 3KVA

4.2. 인버터	: 3KVA

4.3. 배터리	: 12V/200A

5. 항법장치부

5.1. 방위 확도	: 2°RMS 이내

5.2. 정상운용 시간	: 3분 이내

6. 제어부

6.1. 시스템 제어장치

6.1.1. CPU	: 3.6㎓ 이상

6.1.2. 메모리	: 8GB 이상

6.1.3. 비디오 카드	: 1GB 이상

6.1.4. SSD	: 1TB 이상

6.1.5. HDD	: 2TB 이상

6.1.6. OS	: MS Windows 10 이상

6.1.7. 모니터	: 22인치 이상 LED 컬러 모니터 2대 이상

6.2. 분석용 제어장치

6.2.1. CPU	: 3.6㎓ 이상

6.2.2. 메모리	: 8GB 이상

6.2.3. 비디오카드	: 1GB 이상

6.2.4. SDD	: 1TB 이상

6.2.5. 하드디스크	: 2TB 이상

6.2.6. OS	: MS Windows 10 이상

6.2.7. 모니터	: 27인치 LED 컬러 모니터 1대 이상

7. 복조 수신부

7.1. 주파수 범위	: 9㎑~3㎓ 이상

7.2. 복조대역폭	: 300㎑ 이하

7.3. 수신감도(DANL)*

7.3.1. AM, FM, CW, DMR	: -100㏈m/㎐(typ.) 이하

7.4. 정재파비	: 3.0(typ.) 이하

7.5. 복조채널	: 4채널 이상

7.6. 음성 복조모드	: AM, FM, SSB, CW, DMR 등

7.7. 인터페이스	: LAN, USB 등