[ 참고자료 ]

환경친화형 무선국의 설치기준

(고시: 무선설비 공동사용 및 환경친화적 설치 명령의 기준과 절차 별표1, 2 관련)

1. 건물 옥상 및 벽체에 설치하는 경우

1) 공통사항

① 안테나는 인접도로에서 보이지 않도록 건물의 조형요소를 활용하여 위장하거나 은폐할 것

② 송․수신설비, 전원설비 등은 인접도로에서 보이지 않도록 건물과 조화로운 색채, 재질, 형태의 가림막으로 엄폐하거나 건물 내부에 설치할 것

2) 유형별 사례

① 개별 은폐형 : 건물 옥상에 안테나, 송․수신설비 등을 설치하되 건물의 색채, 재질 및 형태를 고려하여 인접도로에서 안테나로 인지되지 않도록 은폐

< 설치사례 >

② 개별 위장형 : 건물 옥상에 안테나, 송․수신설비 등을 설치하되 기존 구조물의 색채, 재질 및 형태 등 건축요소와 조화를 이루는 구조물로 위장

< 설치사례 >

③ 펜스 엄폐형 : 건물 옥상에 안테나, 송․수신설비 등을 건물과 동일한 색채, 질감 및 형태의 펜스 또는 광고판 등으로 엄폐

< 설치사례 >

④ 벽체 위장형 : 안테나, 송․수신설비 등이 인지되지 않도록 건물 벽체와 유사한 색채, 질감 및 형태의 조형적 요소로 건물의 일부처럼 위장

< 설치사례 >

⑤ 벽체 매립형 : 건물 벽체 내부에 안테나, 송․수신설비 등을 매립하여 보이지 않도록 설치

< 설치사례 >

2. 지상의 옥외시설물, 지형지물 형태로 위장하는 경우

1) 공통사항

① 안테나는 옥외시설물 및 지형지물 등의 조형적 요소를 활용하여 위장할 것

② 송․수신설비, 전원설비 등은 주변경관과 조화로운 색채, 재질, 형태의 가림막으로 엄폐하거나 지하에 매설할 것

③ 안테나, 송․수신설비, 전원설비 등을 수용하는 지상의 시설물에 설치하는 경우에는 시각적으로 무선국으로 인지되지 않도록 할 것

2) 유형별 사례

① 가로등형 : 가로등을 활용하여 안테나, 송․수신설비 등을 위장

< 설치사례 >

② 조형물 활용형 : 시계탑, 스피커 등의 가로시설물 및 조형물을 활용하여 안테나, 송․수신설비 등을 위장

< 설치사례 >

③ 소나무 위장형 : 소나무 형태의 인공구조물로 안테나, 송․수신설비 등을 위장하는 형태로서, 나뭇가지를 충분하게 설치하여 안테나, 송․수신설비 등의 노출을 최소화

< 설치사례 >

④ 바위 위장형 : 바위 형태의 인공구조물로 송․수신설비 등을 위장하는 형태로서, 안테나설치대는 가로등, 소나무 등의 형태로 위장

< 설치사례 >

공동사용 무선국의 설치기준

1. 건물에 설치하는 경우

1) 공통사항

① 안테나

가. 안테나의 색채는 원칙적으로 주변경관과 조화롭게 도색하거나, 설치 지역 지방자치단체의 장이 따로 정한 규정에 따른 색채를 사용할 것

나. 안테나는 상단높이, 좌․우 등간격을 맞추어 설치할 것

다. 안테나 설치 공간이 부족할 경우 기존 안테나의 재배치, 교체 또는 유형별 설치도면에 따라 배열하여 설치할 것

라. 벽면(건물 외부) 부착 시 안테나가 건물 상단을 가급적 벗어나지 않도록 설치할 것

마. 가림막 등을 설치하여 엄폐할 경우 가목 내지 라목을 적용하지 아니함

② 송․수신장치

가. 건물 상면에 설치된 송․수신장치, 케이블 등 기타 부대시설이 인접도로 보행자의 상하 시야각 45도 이내에서 보이지 않도록 설치할 것

나. 송․수신장치, 케이블 등 기타 부대시설이 불가피하게 노출되는 경우 건물벽면에 정렬하여 설치하거나 조화로운 색채로 도색할 것

③ 안테나설치대

가. 색채는 원칙적으로 건물과 조화롭게 도색하거나, 설치 지역 지방자치단체의 장이 따로 정한 규정에 따른 색채를 사용할 것

나. 동일 건물 상면에 1개만 설치 할 것(건물상면의 난간 및 가림막 등으로 가려져 외부에서 보이지 않고 안테나만 보이는 경우는 적용하지 아니함)

다. 안테나설치대의 기초블록과 프레임은 추후 공동사용 참여사가 동일한 유형 및 규격으로 설치할 수 있도록 확장성을 고려하여 설치할 것(철탑 제외)

2) 유형별 설치도면

① 건물 상면에 설치하는 철탑

거치대에 부착되는 안테나는 2단 18기(상․하단 각각 9기) 이내로 설치하되, 구조물 안전을 확보하고 자연경관 및 도시미관을 보호할 수 있는 조치를 취하여야 함

② 울타리형

③ 분산프레임형

④ 분산폴

⑤ 원폴

원형 거치대에 부착되는 안테나 개수는 최대 16기(상․하단 각각 8기)로 하되, 구조물 안전을 확보하고 자연경관 및 도시미관을 보호할 수 있는 조치를 취하여야 함

2. 지면에 설치하는 경우

1) 공통사항

① 안테나

가. 안테나의 색채는 원칙적으로 주변경관과 조화롭게 도색하거나, 설치 지역 지방자치단체의 장이 따로 정한 규정에 따른 색채를 사용할 것

나. 안테나는 상단높이, 좌․우 등간격을 맞추어 설치할 것

다. 판넬 안테나를 사용하는 경우 안테나의 하단부를 안테나설치대에 밀착하여 설치할 것

라. 안테나 설치대의 공간이 부족할 경우 기존 안테나의 재배치, 교체 또는 유형별 설치도면에 따라 배열하여 설치할 것

마. 가림막 등을 설치하여 엄폐할 경우 가목 내지 라목을 적용하지 아니함

② 송․수신장치

가. 송․수신장치는 안테나설치대에 정렬하여 부착하거나, 지면으로부터 1.8미터 이하에 설치하는 경우 펜스로 엄폐하여 설치할 것

나. 송․수신장치, 케이블 등 기타 부대시설이 불가피하게 노출되는 경우 정렬하여 설치하거나 조화로운 색채로 도색할 것

③ 안테나설치대

가. 도로변에 일정한 간격으로 설치되어 있는 구조물과 크기, 모양 및 색상이 유사한 것으로 하고 이들 구조물과 어울리도록 정렬하여 설치할 것

나. 이미 설치된 기간통신 사업자의 무선설비로 부터 50미터 이상 떨어진 곳에 설치 할 것

다. 추후 공용화 참여사가 동일한 유형 및 규격으로 설치할 수 있도록 확장성을 고려하여 설치할 것

2) 유형별 설치도면

① 철탑(강관주)

거치대에 부착되는 안테나는 18기(상․하단 각각 9기) 이내로 설치하되, 구조물 안전을 확보하고 자연경관 및 도시미관을 보호할 수 있는 조치를 취하여야 함

② 통신주

원형 거치대에 부착되는 안테나 개수는 최대 16기(상․하단 각각 8기)로 하되, 구조물 안전을 확보하고 자연경관 및 도시미관을 보호할 수 있는 조치를 취하여야 함