규격번호 : 정통(중)-6625-1014(나)(2007.1.5.)

주파수측정기

Ⅰ. 개 요

이 장비는 주파수의 정확도, 편차와 규정된 주파수의 다른 신호원을 측정하는데 사용되어야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 11 디지트 분해능까지 디스플레이

2. 휴대용

3. 한계 측정 가능

4. 수신레벨 측정 기능

Ⅲ. 규 격

본 규격서에서 정한 “필수규격”(규격에  로 표기)이라 함은 동 업무를 수행함에 있어 필수적으로 갖추어야 할 장비의 성능ㆍ기능을 말하고 반드시 규격을 만족하여야 하며, “선택규격”은 필수규격을 제외하고 부가 및 일반적인 성능ㆍ기능으로 업무용도, 기술특성, 예산 등에 따라 변경발주 및 설치할 수 있고 설치 업체에서는 기술성이 더 우수한 제품을 제안할 수 있다.

1. 주파수 범위	: 10㎐ ～ 46㎓

2. 입력 커플링	: AC

3. 입력 임피던스	: 50Ω, 1㏁

4. 감도

4.1 10㎐ ~ 100㎒	: 25㎷rms(-19㏈m)이하

4.2 100㎒ ~ 250㎒	: -20㏈m 이하

4.3 250㎒ ~ 12.4㎓	: -30dBm 이하

4.4 12.4㎓ ~ 26.5㎓	: -27dBm 이하

4.5 26.5㎓ ~ 40㎓	: -20dBm 이하

4.6 40㎓ ~ 46㎓	: -17dBm 이하

5. 최대 입력

5.1 50㎒ ~ 1㎓	: +5㏈m 이상

5.2 2㎓ ~ 46㎓	: +10dBm 이상

6. 주파수 분해능	: 1㎐ 이하

7. 주파수 정확도	: ±1 LSD ±타임베이스×주파수

8. 타임베이스 안정도	: 5×10-10/day 이하

9. 수신레벨측정

9.1 측정범위	: -17㏈m ～ +7㏈m

9.2 주파수범위	: 200㎒ ～ 46㎓

10. 측정시간	: 160msec 이하

11. 최대입력레벨	: +25㏈m 이상

12. 전원전압	: 220VAC( 60㎐), DC 사용 가능